Dateien zu meinem Buch - 2650 Selbstbaucomputer

Dateien zu meinem Buch

- Willkommen
- Kosmos Logikus
- Xerox PARC Alto - Die Anfaenge der grafischen Benutzeroberflaechen
- AVR CP/M
- AX81 - ZX81 auf AVR Basis
- KIM-1
- Z80 Tester
- Minimales Z80 System
- LC80 Lerncomputer der DDR
- MPF-1 Z80 Trainer
- SEL Z80 Trainer
- DAG Z80 Trainer
- Tiny 2009
- 4e4th - Forth auf MSP430 TI-Launchpad
- 2650 Computer
  - 2650 Selbstbaucomputer
    - ROM's und Unterlagen
    - Assembler und Disassembler
    - CPU Baugruppe
    - Speicherbaugruppe
    - HEX-Display / Tastatur Baugruppe
    - Portbaugruppe
    - Grafikkarte
  - Phunsy - 2650 Computer Emulation
- Elektronik
- RNG
- Philosophische Programme
- Palm PDA
- Rarity Liste
- Mein Buch
- Infos
- Links

Login

Willkommen > 2650 Computer > 2650 Selbstbaucomputer

## 2650 Selbstbaucomputer

Nach dem Buch:
Mein Homecomputer selbstgebaut
von Joseph Glagla / Dieter Feiler
Otto Maier Verlag Ravensburg
ISBN 3-473-44005-1
System stellt am Netzteil -5V und +5V zur Verfügung. System selbst kommt aber mit +5V aus. Einschaltmeldung: H A L L O .
Kleiner Test mit Portplatine und Outport = 09:
PC
0 9 0 0 - Ramadresse
NXT
0 4 - LODI,R0
NXT
5 5 - Bitmuster
NXT
d 4 - WRITE,R0
NXT
0 9 - auf Port 09
NXT
4 0 - HALT
NXT
RST - Reset
PC - Program Counter
0 9 0 0 - auf 0900
GO - Start ab Adresse PC 0900
Gesamtsystem auf ca. 34x34cm Platte:
CPU+HEX I/O:
Port+Bus:
Rom+Ram:

#### Untermenü

- ROM's und Unterlagen
- Assembler und Disassembler
- CPU Baugruppe
- Speicherbaugruppe
- HEX-Display / Tastatur Baugruppe
- Portbaugruppe
- Grafikkarte

Powered by CMSimple

< | Seitenanfang | >